**acier inoxydable**  
EBE 75
à bascule verticale en acier inoxydable.
Fourniture et installation de menuiseries en partie fixes et en partie ouvrantes pour portes avec ouverture à bascule, montées avec des profilés de rupture thermique Secco Sistemi EBE 75 . Les profilés sont réalisés en assemblant, sans solution de continuité, deux coques métalliques (une intérieure et une extérieure), avec de la polyamide extrudée chargée de fibre de verre et solidaire aux pièces grâce à une résine de polyuréthane haute densité. Les coques métalliques sont obtenues par profilage à froid de bandes de acier inoxydable AISI316L Marine (X2 CrNiMo 17-12-2) épaisseur 15/10,normes EN10088-2 et EU114, finition Scotch Brite , prévoyant de maintenir les plis ouverts afin de pouvoir insérer les équerres d'alignement en acier inoxydable également en cas de soudure superficielle en continu. L'assemblage des châssis est réalisé par soudage en continu des surfaces de contact, suivi d'un meulage et d'une remise en état de la finition de surface. Les portes présentent une coplanarité intérieure et extérieure des profilés, et les sections visibles suivantes : joint latéral fixe de 47 mm, joint latéral ouvrant de 109 mm, joint central pour les deux ouvertures de 156 mm, profondeur indérogeable de 65 mm. Système d'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent les portes avec double joint à enfiler (niveau d'étanchéité à joint fermé). Seuil mobile au sol pour les portes. Les fenêtres et les portes sont équipées de vitres,
(insérer le type de vitre)
fixées au moyen de parcloses
(sélectionner l'une des options suivantes)
| Parclose carré droit| Gothic | Thin|
en acier inoxydable AISI316L, à distance des surfaces extérieures par le biais de joints EPDM ou en silicone, et des surfaces intérieures par le biais de joints EPDM insérés par pression. Les portes sont équipées de paumelles à embrayage non apparent en acier acier inoxydable. Le système fournit des serrures avec un nombre de points de verrouillage adéquat en fonction de la hauteur des portes et des paumelles pour des ouvrants à bascule réglables non apparentes en acier inoxydable. Finition Scotch Brite des surfaces.
Les poignées complètent le système et sont disponibles en différentes formes, matériaux et finitions, notamment, l'acier inoxydable.