**Corten-Stahl**  
EBE 65
Türen und Fenster, die von innen und außen geöffnet werden können | Kippflügel | einbruchhemmend RC3 | Corten-Stahl.
Lieferung und Einbau von Fenstern und Türen, teils fest und teils zu öffnen, für Nach innen und außen öffnende Türen und Fenster gebaut mit thermisch getrennten Profilen Secco Sistemi EBE 65 . Die Profile werden hergestellt, indem zwei Metallschalen (eine ganze und eine äußere) nahtlos miteinander verbunden werden, und zwar mit Hilfe von extrudiertem Polyamid, das mit Glasfaser gefüllt und mit den Teilen durch hochdichtes Polyurethanharz verbunden ist. Die Metallschalen werden durch Kaltprofilieren von Streifen aus Corten-Stahl ( Fe510X ) mit der Dicke 15/10 gemacht, Norm EN1049 Die Edelstahlausrichtbügel müssen offen gehalten werden, um die Edelstahlausrichtbügel auch bei durchgehenden Oberflächenschweißungen einsetzen zu können. Die Montage der Rahmen erfolgt durch kontinuierliches Schweißen der Kontaktflächen mit anschließendem Schleifen und Wiederherstellung der Oberflächenbeschaffenheit. Die Fenster haben einen inneren Überhang und eine äußere Koplanarität profilen und den folgenden sichtbaren Abschnitten; fester Seitenknoten 47 mm, seitlicher Öffnungsknoten 85 mm, Mittelknoten für die beiden Flügel asymmetrisch 107mm / symmetrisch 145mm, obligatorische Tiefe von 65 mm. Die Türen haben innere und äußere Koplanarität der Profile und folgende sichtbare Querschnitte; fester Seitenknoten 47 mm, seitlicher Öffnungsknoten 109 mm, zentraler Knoten für die beiden Flügel 156 mm, vorgeschriebene Tiefe von 65 mm. Wasser-, Luft- und Winddichtungssystem für nach innen öffnende Fenster mit dreifacher Zapfendichtung (zwei Dichtungsebenen, eine davon offen), für nach außen öffnende Fenster und für Türen mit doppelter Zapfenlochdichtung (eine Dichtungsebene mit geschlossener Fuge). Mobile Bodenschwelle für Türen. In den Fenstern ist eine ausreichende Anzahl von corten-Stahl-Schraubwasserabläufen vorgesehen Die Fenster und Türen sind komplett mit Glas
(Typ des Glases einfügen),
das mit Hilfe von Glasleisten befestigt wird
(wählen Sie eine der folgenden Optionen)
| Rechteckig | Gotisch | Dünn | in corten-Stahl, mit Abstand zu den Außenflächen durch EPDM- oder Silikondichtungen und zu den Innenflächen durch druckeingelegte EPDM-Dichtungen. Die Fenster sind mit Scharnieren ausgestattet zum Einschrauben von Stahl brünierter Edelstahl. , verstellbar mit drei Flügeln (Ø15 mm Kapazität 180kg pro Flügel) . Alternativ haben die Fenster eine Dreh-Kipp-Öffnung mit umlaufenden Beschlägen und Scharnieren, die verdeckt (130 kg Tragkraft) oder sichtbar (Ø14 mm Tragkraft 150 kg ) erhältlich sind, der Beschlag je nach Flügelgröße mit einer entsprechenden Anzahl von Verriegelungspunkten ausgestattet ist.
(falls zutreffend einschließen) | Fenster haben eine RC3-zertifizierte Einbruchmeldeklasse. |
Die Türen sind mit Schlössern mit einer der Höhe der Türen entsprechenden Anzahl von Verriegelungspunkten und verstellbaren, anschraubbaren Scharnieren aus Edelstahl für Tragfähigkeiten bis zu 250 kg (Ø21,5 mm), für Tragfähigkeiten bis zu 160 kg (Ø22,5 mm) in corten-Stahl. Fertigstellung oxidierte Oberflächen mit Säure, Oxidations-, Passivierungs- und Wachsverfahren.
Die Griffe vervollständigen das System und sind in verschiedenen Geometrien, Materialien und Ausführungen erhältlich, darunter Corten-Stahl.