**acciaio zincato**  
EBE 85 AS
Alzante scorrevole in acciaio zincato.
Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili, per porte con apertura ad alzante scorrevole, costruiti con profili a taglio termico Secco Sistemi EBE 85 AS , realizzati dall’unione, senza soluzione di continuità, di due gusci metallici (uno intero ed uno esterno), tramite estruso di poliammide caricato in fibra di vetro e reso solidale alle parti da resina poliuretanica ad alta densità. I gusci metallici sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 15/10, zincato a caldo “sistema Sendzimir” finitura skinpassata (FeP02 GZ 200), rivestimento di zinco ≥ 200 gr/mq, (norme UNI EN 10142/3/7 e EURONORM 143), prevendendo il mantenimento delle pieghe aperte al fine di poter inserire le squadrette di allineamento in acciaio inox anche in caso di saldatura superficiale in continuo. L’assiemaggio dei telai avviene tramite saldatura in continuo delle superfici in contatto con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale. Sezioni a vista di
(selezionare una delle seguenti opzioni)
\_ 69 mm \_ 94 mm
costanti in tutto il perimetro delle ante scorrevoli, con profondità inderogabile di 84 mm. Sistema di tenuta acqua aria e vento senza soluzioni di continuità, realizzato mediante guarnizioni siliconiche su tutto il perimetro dei telai, giunti d'angolo vulcanizzati e tamponi in neoprene per il nodo centrale. I serramenti sono completi di vetri,
(inserire tipologia vetro)
fissati mediante fermavetri
(selezionare una delle seguenti opzioni)
\_ Rettangolare \_ Gothic \_ Thin
in acciaio zincato da verniciare, distanziati dalle superfici esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in EPDM inserite a pressione. Cassa laterale e superiore composita in profili tubolari con la stessa finitura delle ante e materiali isolanti per un taglio termico senza interruzioni. Base inferiore in poliammide predisposta per il montaggio a filo interno ed esterno del pavimento (con pavimento flottante o predisposizione allo scarico dell’acqua), rivestimento superiore della base in acciaio Zincato o in alternativa acciaio Inox. Gli alzanti scorrevoli sono completi di ferramenta per la chiusura e la movimentazione manuale o motorizzata con portate fino a
(selezionare una delle seguenti opzioni)
\_ 300 kg \_ 400kg \_ 600kg
Finitura verniciata delle superfici con polveri in forno con temperatura di 180° per 25 minuti.
Le maniglie completano il sistema e sono disponibili in diverse geometrie, materiali e finiture, tra le quali l’ottone grezzo da verniciare.